**东阳市政府采购合同**

**项目名称**：体育中心(体育馆)泛光照明设备采购安装

**项目编号**：JCZFCG2018-04-A023

**甲方**（采购方）：东阳市体育局

**乙方**（供货方）：横店集团浙江得邦公共照明有限公司

根据 2018年3月8日金华市金诚招投标代理有限公司关于东阳市体育中心(体育馆)泛光照明设备采购安装政府采购项目公开招标的结果，确定横店集团浙江得邦公共照明有限公司为体育中心(体育馆)泛光照明设备采购安装项目的供货单位。经双方进一步协商一致，签订本合同，共同执行。

1. **合同文件**

招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相当矛盾之处，以时间后者为准。

1. **规格型号技术参数**：

详见招标文件第二章招标需求和技术要求规范

1. **货物明细及合同金额**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** | **生产企业** |
| 1 | 落地式成套不锈钢配电箱AL安装 |  | 1 | 8000 | 8000 | 正泰 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 2 | 镀锌钢管地埋敷设 DN32 | DN32 | 2833 | 35.3 | 100004.9 | 金洲 | 唐山正元管业有限公司 |
| 3 | 镀锌钢管地埋敷设 DN50 | DN50 | 967 | 46.5 | 44965.5 | 金洲 | 唐山正元管业有限公司 |
| 4 | 镀锌钢管地埋敷设 DN100 | DN100 | 45 | 101.6 | 4572 | 金洲 | 唐山正元管业有限公司 |
| 5 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-4x50+1x25 | ZR-YJV-4x50+1x25 | 50 | 175.6 | 8780 | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 6 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-5x16 | ZR-YJV-5x16 | 843 | 62.6 | 52771.8 | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 7 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-3x4 | ZR-YJV-3x4 | 1574 | 12.5 | 19675 | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 8 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-5x10 | ZR-YJV-5x10 | 481 | 44.9 | 21596.9 | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 9 | 管内穿多芯软导线 RVSP-2\*1.0 | RVSP-2\*1.0 | 1362 | 5.5 | 7491 | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 10 | 线槽配线 ZR-RVV-2x4 | ZR-RVV-2x4 | 110 | 9.1 | 1001 | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 11 | 户内干包终端头制安 ZR-YJV-5x16 | ZR-YJV-5x16 | 2 | 50 | 100 | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 12 | 户内干包终端头制安 `电缆头截面10mm2及以下铜芯三芯及以上 | 电缆头截面10mm2及以下铜芯三芯及以上 | 13 | 43 | 559 | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 13 | 铝合金槽式桥架安装 40\*30 | 40\*30 | 109 | 41.6 | 4534.4 | 如德 | 江阴市如德金属制品有限公司 |
| 14 | 铝合金槽式桥架安装 60\*50 | 60\*50 | 322 | 45.3 | 14586.6 | 如德 | 江阴市如德金属制品有限公司 |
| 15 | 3米LED立杆投光灯安装 300W 60度，2\*300W 45度，300W 30度，RGBW 220V,20W 60度 220V （含护套线、灯杆、基座法兰等） | 3米LED立杆投光灯 | 22 | 22420 | 493240 | 得邦 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 |
| 16 | 10米LED立杆投光灯安装 3\*120W 15度，RGBW 220V （含护套线、灯杆、基座法兰等） | 10米LED立杆投光灯 | 13 | 9500 | 123500 | 得邦 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 |
| 17 | 台阶灯安装 5W 24V | 台阶灯安装 5W 24V | 268 | 210 | 56280 | 得邦 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 |
| 18 | 光束灯安装 500W 220V （含护套线、灯杆、基座法兰等） | 光束灯 | 6 | 22650 | 135900 | 得邦 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 |
| 19 | 开关电源箱明装含开关电源 24V,350W | 开关电源 24V,350W | 6 | 425 | 2550 | 明纬 | 明纬（广州）电子科技有限公司 |
| 20 | 灯光主控器安装 1m以内 | 主控器 | 1 | 12380 | 12380 | 得邦 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 |
| 21 | 灯光分控器安装 1m以内 | 分控器 | 1 | 811 | 811 | 得邦 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 |
| 22 | 控制分控箱明装 |  | 8 | 355 | 2840 |  |  |
| 23 | 人工挖沟槽、基坑土方深2m以内三类土 |  | 285 | 37 | 10545 |  |  |
| 24 | 人工槽、坑原土夯实 |  | 264 | 32.5 | 8580 |  |  |
| 25 | 混凝土电缆井盖安装 |  | 14 | 322 | 4508 |  |  |
| 26 | 混凝土井垫层^现浇现拌混凝土 C20（40） | C20（40） | 2 | 612 | 1224 |  |  |
| 27 | 矩形井砖砌^水泥砂浆 M10.0 | M10.0 | 3 | 558 | 1674 |  |  |
| 28 | 砖墙井壁抹灰 |  | 32 | 31.6 | 1011.2 |  |  |
| 29 | 钢筋混凝土井圈制作^C20（40） | C20（40） | 1 | 612 | 612 |  |  |
| 30 | 预制混凝土井圈木模 |  | 7 | 611 | 4277 |  |  |
| 31 | 现浇混凝土基础垫层木模 |  | 6 | 45 | 270 |  |  |
| 32 | 户外接地母线敷设φ12镀锌圆钢 | φ12镀锌圆钢 | 798 | 28.6 | 22822.8 |  |  |
| 33 | 角钢接地极制安普通土 L50X5X1500 |  L50X5X1500 | 13 | 106 | 1378 |  |  |
| 34 | 接地扁钢敷设 -40\*4 | 扁钢敷设 -40\*4 | 35 | 33.6 | 1176 |  |  |
| 35 | C25钢筋混凝土基础制作 | C25 | 14 | 712 | 9968 |  |  |
| 36 | 防水接线盒暗装 |  | 35 | 15.8 | 553 |  |  |
| 37 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 1kV以下交流供电系统 | 1 | 180 | 180 |  |  |
| **总计金额** | **1184918.1元** |

以上货物以人民币结算,**合同金额:壹佰壹拾捌万肆仟玖佰壹拾捌元壹角。**本合同所对应的项目是体育馆泛光照明系统交钥匙工程，包括泛光照明系统供货（全部设备、备品备件及相关控制软件）、系统安装调试、试运行、技术培训、售后服务等方面的全部价款。

**四、设备质量要求及供货方对质量负责的条件和期限**：

乙方提供的设备必须符合上述货物要求的规格型号、品牌和技术指标。同时乙方保证，采购人在使用本合同项下货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。乙方对设备提供不少于30个月的保修期（设备另有超过30个月质保规定的按原规定执行），保修期内非因采购人的人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不能修理和不能调换，按违约处理。如因采购人使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

**五、交货预约期**：40天。如有变动，采购人根据工程建设进展情况，将提前通知。如需提前交货的，则提前半个月通知乙方交货，乙方必须按采购人要求将货物送达指定地点。如需延期交货超过一个月以上，三个月以内，由乙方保管不另收保管费。

1. **安装调试及技术服务：**

1、合同所定货物乙方在生产前应向采购人确认规格型号参数,采购人有权变更上述货物的型号规格,价格变更参考原相同或类似的型号.

2、乙方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训维修人员。

**七、质量保证：**

1、乙方送货到工地指定地点经验收合格后，交施工单位妥善保管.

2、乙方设备安装调试安毕,并在工程竣工经相关部门验收合格后办理移交手续之日起30个月内,为采购人提供免费服务.

3、如发生故障,采购人应通知供货方,乙方在收到通知后立即答复,并在4小时内到达故障地进行维修.

1. 乙方要对其所提供的设备及其内在指导安装质量负全部责任.

**八、付款方式：**

1. 全部货到现场，产品经验收合格后，付至合同总价的60%；
2. 产品安装调试完毕，经验收合格后付至合同总价的95%，并退回履约保证金。
3. 余款5%在质保期满经双方查验无缺陷后无息付清。

**九、验收**

1、验收标准按招标文件要求和乙方提供的设备验收标准、安全技术规范进行验收，

2、设备到达工地现场后，由采购人会同供货方、接收方和监理单位共同参与设备验收。

3、设备安装调试经自检合格后，由采购人、安装公司、监理公司及当地质检部门负责验收。

1. 如不符合验收的相关条款，视为不合格产品。

**十、保修期**

保修期自工程竣工验收合格办理移交手续之日起计，总共30个月。

**十一、违约责任：**

1、甲方(使用单位)无正当理由拒收设备，拒付货款的，乙方将保留追究赔偿的权利。

2、甲方无正当理由延期支付货款超过三个月的，由甲方按应付货款支付每天万分之四的延期违约金，最高不超过合同价款的2%。

3、乙方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝。甲方将罚没履约保证金，同时保留追究赔偿的权利。

 4、乙方未能及时交货或其他非采购人原因引起验收交付延迟的，由乙方支付每天伍仟元的违约金，按天累计，直至货到日为止。

**十二、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在取得有关部门的证明后，可以全部或部分免除对方责任。**

**十三、因设备的质量问题发生争议，由东阳市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的。**

**十四、本合同发生争议，双方协商解决，协商不成由东阳市仲裁委员会仲裁。**

**十五、合同生效**

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，报经政府采购监督管理部门备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份；采购代理机构存档一份，政府采购管理部门备案一份。

甲方（采购单位）： 乙方（中标供应商）：

地址： 地址：

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

鉴证方（招标代理机构）：金华市金诚招投标代理有限公司

法定代表人或受委托人

（签字）

签约地点： 东阳 签约时间：